电 表 读 数
天津      直老师
注意：由不同电表的改装刻盘原理、不同电表表盘的刻度特点及量程的有关性质来理解各种电表的使用方法及读数方法。
I、最小分度是“1”的仪器（即最小分度以1结尾），测量误差出现在下一位，下一位按十分之一估读. 
10分法估读原理：将仪器的最小分度平分成10等份，用估读的等份数乘以每一等份的大小作为估读值。【即读数数值要估读到最小分度的下一位】
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例：如下图所示，则：
[image: image2.png]3 SEm=1 5V+2x%y:1 527




II、最小分度是“2”的仪器（即最小分度以2结尾），测量误差出现在同一位上，同一位按二分之一估读． 

2分法估读原理：将仪器的最小分度平分成2等份，用估读的等份数乘以每一等份的大小作为估读值。【即读数数值与最小分度值的小数点后面位数相同】
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例：如下图所示，则：
[image: image4.png]0.z 0.4 0.2 0.4 o2 0.4
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注意：关于最小分度是“2”的仪器（即最小分度以2结尾）不同地区高考读数的标准不一样，少部分省份采用2分法读数，但是大部分省份采用10分法读数。

【2006重庆】一多用电表的电阻档有三个倍率，分别是×1、×10、×100。用×10档测量某电阻时，操作步骤正确，发现表头指针偏转角度很小，为了校准确地进行测量，应换到________档。如果换档后立即用表笔连接待测电阻进行读数，那么缺少的步骤是       ，若补上该步骤后测量，表盘的示数如下图，则该电阻的阻值是        
[image: image5.wmf]W

，若将该表选择旋钮置于1 mA挡测电流，表盘仍如下图所示，则被测电流为        mA。

[image: image6.png]



答案：×100；   调零；   2.2×103；    0.40【采用2分法读数】

领悟：用多用表测电阻由第一排刻度再结合档位读出；测直流电、交流电的电压和电流由第二排刻度再结合档位读出；测低压交流电压（小于2.5V）由第三排刻度读出。 
【2010全国1】如下图所示，从图中读出
[image: image7.wmf]1
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答案：3.00；   0.660【采用10分法读数】

III、最小分度是“5”的仪器（即最小分度以5结尾），测量误差出现在同一位上，同一位按五分之一估读． 

5分法估读原理：将仪器的最小分度平分成5等份，用估读的等份数乘以每一等份的大小作为估读值。【即读数数值与最小分度值的小数点后面位数相同】
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例：如下图所示，则：
[image: image13.png]10
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